,calc_CØ + 5##LENGTH##MILLIMETERS,calc_B##LENGTH##MILLIMETERS,calc_A##LENGTH##MILLIMETERS,Y2##LENGTH##MILLIMETERS,Y1##LENGTH##MILLIMETERS,X1##LENGTH##MILLIMETERS,TotalMass##MASS##KILOGRAMS,MotorPoles##OTHER##,Model##OTHER##,InletPWL8kHz##OTHER##,InletPWL63Hz##OTHER##,InletPWL500Hz##OTHER##,InletPWL4kHz##OTHER##,InletPWL2kHz##OTHER##,InletPWL250Hz##OTHER##,InletPWL1kHz##OTHER##,InletPWL125Hz##OTHER##,D##LENGTH##MILLIMETERS,calc_CØ##LENGTH##MILLIMETERS,CØ##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,AbsorbedPower##ELECTRICAL_POWER##WATTS,A##LENGTH##MILLIMETERS
FPMD254,135,125,159,250,250,270,0,0,FPMD254,0,0,0,0,0,0,0,0,160,130,260,250,0,318
FPMD304,160,150,184,250,250,320,0,0,FPMD254,0,0,0,0,0,0,0,0,190,155,310,300,0,368
FPMD354,185,175,210,250,250,370,0,0,FPMD254,0,0,0,0,0,0,0,0,220,180,360,350,0,420
FPMD404,210,200,235,250,250,420,0,0,FPMD254,0,0,0,0,0,0,0,0,250,205,410,400,0,470
