,calc_a##LENGTH##MILLIMETERS,Model##OTHER##,InletPWL8kHz##OTHER##,InletPWL63Hz##OTHER##,InletPWL500Hz##OTHER##,InletPWL4kHz##OTHER##,InletPWL2kHz##OTHER##,InletPWL250Hz##OTHER##,InletPWL1kHz##OTHER##,InletPWL125Hz##OTHER##,FullLoadAmps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,FanAirFlowActual##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_SECOND,DØ##OTHER##,D##LENGTH##MILLIMETERS,C##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,AØ##LENGTH##MILLIMETERS,AbsorbedPower##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS
HCM-150N,107,HCM-150N,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,183 - 188,95,35,60,214,0
HCM-180N,127.5,HCM-180N,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,213 - 225,121,35,86,255,0
HCM-225N,149,HCM-225N,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252 - 267,124,35,89,298,0
