,x1##LENGTH##MILLIMETERS,calc_A##LENGTH##MILLIMETERS,TotalMass##MASS##KILOGRAMS,SupplyVoltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,SupplyPhase##OTHER##,SupplyFrequency##ELECTRICAL_FREQUENCY##HERTZ,Model##OTHER##,InletPWL8kHz##OTHER##,InletPWL63Hz##OTHER##,InletPWL500Hz##OTHER##,InletPWL4kHz##OTHER##,InletPWL2kHz##OTHER##,InletPWL250Hz##OTHER##,InletPWL1kHz##OTHER##,InletPWL125Hz##OTHER##,H##LENGTH##MILLIMETERS,G##LENGTH##MILLIMETERS,FanRotationSpeedDesign##OTHER##,FanAirFlowActual##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_SECOND,F##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,C##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,AbsorbedPower##ELECTRICAL_POWER##WATTS,A##LENGTH##MILLIMETERS
JISU-CPC-100N,797,610.6666667,0,0,1,0,JISU-CPC-100N,0,0,0,0,0,0,0,0,600,1200,0,0,16,50,69,1140,320,0,1832
JISU-CPC-50N,797,420.6666667,0,0,1,0,JISU-CPC-50N,0,0,0,0,0,0,0,0,607,830,0,0,16,60,102,790,250,0,1262
