,y1##LENGTH##MILLIMETERS,x1##LENGTH##MILLIMETERS,calc_A##LENGTH##MILLIMETERS,URL##OTHER##,Model##OTHER##,LoadClassification##OTHER##,I##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,G##LENGTH##MILLIMETERS,FRadius##LENGTH##MILLIMETERS,F##LENGTH##MILLIMETERS,ERadius##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,Description##OTHER##,Default Elevation##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,C##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,A##LENGTH##MILLIMETERS
JIU-CPCEC-HP,492,797,602.3333333,https://fantechtrade.com.au/jetvent-car-park/,JIU-CPCEC-HP,HVAC,600,450,1240,8,16,15,30,The JIU-CPCEC series of JetVent fans feature advanced digital EC motor technology with integrated speed control that eliminates the need for external VSDs. current overloads and motor phase protection. This Digital EC system will vary the operating speed of the impulse fan units and therefore the ventilation rate. according to the CO or NOx pollutant levels in the space.,1219.2,110,1151,492,1807
